**Вид майна**: «Інструменти, прилади, інвентарь в кількості 114 од. та Трактор Т16 (самохідне шасі), що було у використанні»

**Місцезнаходження:** вул. Ігоря Щербини, буд. 1-Б, с. Іваньки Маньківського району Черкаської області.

**Відомості про обтяження та обмеження майна, права третіх осіб**:

Обмеження та обтяження скасовані у відповідності до ухвали господарського суду Черкаської області від 18.03.2021 по справі №925/1391/19.

**Інформація про орендарів та інших користувачів майна**:

Майно: Ролета захисна 1300\*3000 в кількості 4 шт.; Насос SQ 65-5.5 в кількості 1 шт. перебуває в оренді. Відповідно до договорів оренди, орендар зобов’язаний повернути майно з оренди не пізніше дня наступного за днем повної оплати ціни лоту переможцем аукціону.

**Загальна інформація:**

Майно вживане та використовувалось в господарській діяльності тривалий час; в цілому, технічний стан майна задовільний або добрий.

**Відомості про майно, його склад, характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування майна** | **Дата введення в експлуатацію** |
| Антена CDMA 802 MM7 | 01.12.2010 |
| Електропилка Oleo-mac | 30.11.2013 |
| Стіл 1800\*800\*780 – 3 шт. | 30.11.2013 |
| стіл розкладний 1400\*800 | 30.11.2013 |
| Тумба 800\*600\*950 – 3 шт. | 30.11.2013 |
| тумба під мойку | 30.11.2013 |
| тумба радіусна | 30.11.2013 |
| Шкаф одежний 2100\*500\*100 – 3 шт. | 30.11.2013 |
| Шкафчик під ключі 700\*500\*120 | 30.11.2013 |
| Ролета захисна 1300\*3000 – 4 шт. | 07.05.2014 |
| Ролета захисна 1300\*3000 – 3 шт. | 07.05.2014 |
| Ролета захисна 1300\*3000 – 5 шт. | 07.05.2014 |
| Ролета захисна 3000\*3000 – 4 шт. | 07.05.2014 |
| Ролета захисна 3000\*3000 – 4 шт. | 07.05.2014 |
| Ролета захисна 3000\*3000 – 4 шт. | 07.05.2014 |
| Насос SQ 65-5.5 | 05.02.2019 |
| Електродвигун АИР 160S-6 11 кВт/1000 об/хв | 15.11.2018 |
| Боковина – 2 шт. | 31.03.2012 |
| Брифінг-приставка | 31.03.2012 |
| Гардероб | 31.03.2012 |
| Конвектор KRAFT 1900W | 27.06.2013 |
| крісло Orion Steel | 27.06.2013 |
| пенал зі склом – 2 шт. | 31.03.2012 |
| стіл | 31.03.2012 |
| Стіл СТК -2 – 3 шт. | 13.09.2012 |
| Стіл СТК -2 – 1 шт. | 13.09.2012 |
| Стілець офісний ІСО чорний С-11 – 40 шт. | 13.09.2012 |
| Топ | 31.03.2012 |
| Тачка – 6 шт. | 07.05.2014 |
| Тачка – 3 шт. | 01.05.2014 |
| Тачка – 1 шт | 01.05.2014 |
| Тачка – 3 шт | 07.05.2014 |
| Принтер Canon LBP-6030 | 19.05.2017 |
| Принтер Canon i-SENSYS LBP6030В | 30.04.2016 |
| Двері Бархатний лак | 31.10.2014 |
| Стіл | 30.06.2017 |
| Тумба – 2 шт. | 30.06.2017 |

**Трактор Т16 (самохідне шасі):** в робочому стані; КПП – механічна; привід – задній, центральний замок відсутній; зовнішнє навісне обладнання: кузов – самоскид, навісна щітка; вид палива – дизель; відсутня реєстрація в органах Держпродспоживслужби; технічний паспорт відсутній.

**Опис майна:**

**Антена CDMA 802 MM7.** Антена CDMA 802 MM7**-** безпровідний мобільний пристрій для мереж CDMA, що поєднує в собі 3G CDMA EV-DO модем та WiFi точку доступу. Sierra W802 має вбудований GPS приймач, який легко налаштовується та швидко знаходить місце розташування. Пристрій самостійно поєднується з інтернетом та раздає його по Wi-Fi будь-якому пристрою.

Характеристики:

Стандарти: CDMA 850/1900 MHz, WiMax 2500 MHz, WiFi 2400 MHz, GPS 1575 MHz Wi-Fi 802.11 b/g/n

Акумуляторна Li-Ion батарея ємністю 1800 мАч (до 6 годин роботи)

До 8 Wi-Fi пристроїв одночасно в радіусі 30 м.

Cлот для microSD, підтримуються microSD до 16 GB,

Кольоровий дисплей,

Працює з операційними системами: Windows 7 SP1/Windows Vista/Windows Vista x64/Windows XP/Windows XP-x64/Mac OS X 10.4.11

**Ролети захисні 1300\*3000 та 3000х3000**. Ролети захисні металеві, встановлені на дверних та віконних прорізах та на воротах будівель крільчатників.

**Конвектор KRAFT 1900W.**

Конвектор електричний KRAFT SD1900, потужністю 1000 Вт використовується у якості основного або додаткового джерела тепла для обігріву приміщень. Оснащений алюмінієвим зачиненим теном (алюмінієвий кожух приховує обігріваючий елемент, що запобігає спаленню кисню). Температура автоматично підтримується завдяки вбудованому термостату. Клас вологозахисту - IP 24, що надає можливість встановлювати конвектор в приміщеннях з підвищеною вологістю повітря. В комплектацію входять настінні кронштейни та стойки для підлоги.

Класс електрозахисту: II

**Електродвигун АИР 160S-6 11 кВт/1000 об/хв.**

АИР160S6 — трехфазний асинхронний електродвигун 11 кВт 1000 об/хв. загальнопромислового призначення з короткозамкнутим ротором. Кріплення та габаритні розміри відповідають ГОСТ 31606-2012. Підключається до мережі перемінного струму частотою 50 Гц с напругою живлення 380В або 660В по схемам трикутник та зірка, ток 24,5 ампера.

**Принтер Canon i-SENSYS LBP6030В.**

Технологія друку лазерна

Кольоровість друку монохромна

Кількість кольорів 1 (чорний)

Максимальний розмір друку A4

Максимальна роздільна здатність друку 600 x 2400 dpi

Максимальна швидкість монохромного друку 18 стор./хв.

Інтерфейси USB (тип B) для підключення до ПК

Підтримує ОС OS X, Windows, Linux

Потужність в режимі друку 330 Вт

Розміри 364 × 249 × 199 мм

Вага 5 кг

**Крісло Orion Steel**.

Підлокотники: металеві з м’якими накладками. Рама: алюмінієва (AL68), Механізм: Multi-Block. Забезпечує вільне гойдання.

Можливість фіксації сидіння та спинки.

**Стіл СТК -2.**

Стіл комп’ютерний А.СТК-2

Кромка: корпус ПВХ 0,5 мм

Кромка стільниці ПВХ 2 мм.

Характеристики

Висота виробу 750

Глибина виробу 600

Ширина виробу 1200

Матеріал стільниці ДСП

Матеріал каркасу ДСП

С витяжною полкою для клавіатури, підставкою під системний блок.

**Стіл 1800\*800\*780**

Стіл офісний розміром 1800х800х780 мм, матеріал ДСП.

**Тумба під мойку, тумба радіусна, тумба, боковини -** матеріал меблів ДСП.

**Пенал зі склом.** Пенал -матеріал ДСП, дверці – скло.

**Стілець офісний ІСО чорний С-11.** Каркас стільця металевий, нікельований, сидіння та спинка сидіння тканина меблева чорна.

**Насос SQ 65-5.5.** Фекальний насос.

Тип Фекальний

Висота подачі (м) 25

Матеріал корпусу Чавун

Живлення (В) 38

Потужність (Вт) 5500

Продуктивність (м3/час) 72

Країна виробник Італія

Тип з’єднання Фланцеве

Температура рідини не більше 35°C (за стандартом EN 60335-2-41)

Температура рідини до 50°C (для інших цілей)

Глибина занурення до 20 м

pH рідини – от 4 до 10

Щільність рідини не більше 1,2 кг/дм3

**Тачка.** Візок металевий для перевезення вантажів.