***Будівельні матеріали з незавершеного будівництва дитячого дошкільного навчального закладу по вул. Шкільній с. Іванківці Дунаєвецького району Хмельницької обл..***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість |
|
| С111-1843 | Сталевi деталi риштувань | т | 0,53781 |
|
| С112-23 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, Iсорт | м3 | 0,00103 |
|
| С121-756 | Окремi конструктивнi елементи будiвель таспоруд [колони, балки, ферми, зв'язки,ригелi, стояки тощо] з перевагоюгарячекатаних профiлей, середня масаскладальної одиницi понад 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 |
|
| С124-21 | Гарячекатана арматурна стальперiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10мм | т | 1 |
|
| С124-30 | Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталiстали ВР-1, дiаметр 5 мм | т | 0,094 |
|
| С1421-9474 | Щебiнь iз природного каменю длябудiвельних робiт, фракцiя 5[3]-10 мм,марка М200-300 | м3 | 3,24 |
|
| С1421-9476 | Щебiнь iз природного каменю длябудiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм, маркаМ200-300 | м3 | 1,62 |
|
| С1421-9478 | Щебiнь iз природного каменю длябудiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, маркаМ200-300 | м3 | 18 |
|
| С1421-9479-1 | Клинець, марка 300 | м3 | 1,656 |
|
| С1421-9479-2 | Кам'яний дрiб'язок, марка 300 | м3 | 3,312 |
|
| С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 20,16 |
|
| С1422-10936 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла,розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 299,109 |
|
| К581121-А003варіант 1 | Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки100(Ф12) | шт | 370 |
|
| К581321-2017варіант 1 | Плити стрiчкових фундаментiв з/б маркиФЛ8.12-1 ГОСТ 13580-85(Ф312) | шт | 167 |
|
| К582211-7варіант 1 | Прогони залiзобетоннi марки ПР63.5.5-5АТ5серiя 1.225-2 вип. 9(Ф68) | шт | 1 |
|
| +К582821-559 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серiя1.038.1-1 вип.1 | шт | 45 |
|
| К582821-566варіант 1 | Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серiя 1.038.1-1 вип.1(Ф309) | шт | 467 |
|
| К582821-612варіант 1 | Перемички з/б марки 5ПБ25-27 серiя1.038.1-1 вип.1(Ф309) | шт | 116 |
|
| +К582821-627 | Перемички з/б марки 5ПБ25-37-П серiя1.038.1-1 вип.1 | шт | 6 |
|
| К584211-36варіант 1 | Панелi перекриття з/б марки ПК63.12-6К7Тсерiя 1.141-1 вип.62(Ф339) | шт | 183 |
|
| К584211-2043варіант 1 | Панелi перекриття з/б багатопустотнi маркиПК24.12-8Т серiя 1.141-1 вип.60(Ф340) | шт | 11 |
|
| К584211-Г005варіант 1 | Панелi перекриття з/б марки ПК90.12-6АТ5Т серiя 1.241-1 вип.39(Ф324) | шт | 27 |
|
| К589121-2544варіант 1 | Сходовi маршi залiзобетоннi марки1ЛМ27.11.14-4 серiя 1.151.1-6 вип.1,2 (iзчистою бетонною поверхнею)(Ф16) | шт | 2 |
|
| К589121-М002варіант 1 | Сходовi площадки залiзобетоннi марки2ЛП22.15-4-К серiя 1.152.1-8 вип.1( iзбетонною пiдлогою, що не потребуєдодаткового опорядження)(Ф15) | шт | 2 |
|