**Технічні характеристики металобрухту**

**(лом №501 – брухт сталевий, лом №503 – стружка сталева)**

1. Орієнтовна вага
	1. Лом №501 – 3 т в 1 квартал, 12,148 т за рік
	2. Лом №503 – 0,9 т в 1 квартал, 3,6 т за рік
2. Фото
	1. Лом №501 – фото 1, 2, 5
	2. Лом №503 – фото 3, 4
3. Джерело походження
	1. Лом №501 – плазмове різання метала;
	2. Лом №503 – токарні роботи.
4. Види металобрухту згідно ДСТУ 4121-2002.
	1. Лом №501 – вид Ст. 20, Ст. 3;
	2. Лом №503 – вид Ст. 20, Ст. 3.
5. Довжина окремих кусків
	1. Лом №501 – до 1м;
	2. Лом №503 – до 1м.
6. Товщина металу
	1. Лом №501 – до 4 мм.
7. Не потребує проведення демонтажних робіт.
8. Не потребує проведення демонтажних висотних робіт.
9. Не потребує різання до габаритних розмірів.
10. Не потребує сортування за видами та підвидами.
11. Не засмічений (лом №501, лом №503) шкідливими домішками.
12. Засміченість (лом №501, лом №503) нешкідливими домішками – до 3%.
13. Місце відвантаження – майданчик на вулиці.
14. Тип транспорту для вивезення – транспорт покупця.
15. Тип під’їзних шляхів – автошлях.
16. Вивезення силами покупця;
17. Навантаження силами покупця;
18. Автомобілі, що можуть заїхати до місця накопичення металобрухту – ЗІЛ, МАЗ, КРАЗ.
19. Вагове обладнання у наявності.
20. Є можливість надати зразки для оцінки покупцем.
21. Можливості надати партію для огляду немає.
22. Порядок оплати – передоплата 100%.
23. Оформлення перепустки під час відвантаження товару.

Вивезення лома №501, лома №503 після передоплата протягом 3-ох р.д.