**Розрахункові норми засміченості за окремими видами металобрухту.**

Під час формування стартової ціни, за окремими видами металобрухту, по яких у відповідних ДСТУ не зазначено граничну норму засміченості, в розрахунок прийнято наступні показники:

- брухт міді виду Мідь 10 – гранична норма засміченості 20%;

- брухт міді виду Мідь 13 – гранична норма засміченості 20%;

- брухт виду Біметали 2 – гранична норма засміченості 10%;

- брухт міді виду Біметали 6 – гранична норма засміченості 10%.