**Комбайн зернозбиральний Challenger CH670B в комплекті з жаткою, 2009 р.в.**

**Технічні характеристики:**

Двигун AGCO POWER 84CTA

Робочий об'єм, л 8,4

Кількість / розташування циліндрів 6 / рядне

Потужність по SAE при 2100 об. / Хв, кВт 350 (261)

Місткість паливного бака, л 870

**Привід / ходова**

Гидростатическая коробка передач 4-ступінчаста

Тип бортового редуктора прямозубих циліндричних

зубчасте колесо S-41

Ширина колії, стандартне / зворотне виконання, м 3,05 / 3,68

**Міст з керованими колесами**

Ширина колії, регульований міст, м 3,02 / 3,65

Ширина колії, виконання RWA, м 3,07 / 3,68

Тип рульового управління Здвоєний циліндр

Радіус повороту, м 6,43

**Система обмолоту/сепарації**

Тип системи –роторний.

Роторний комбайн Challenger CH670В відрізняється високою потужністю і орієнтований на збір зернових і бобових культур, ріпаку, кукурудзи та соняшнику. Модель відрізняється високими показниками продуктивності і дбайливим виконанням операції обмолочування. Довжина масивного ротора становить понад 3,5 метрів, що збільшує корисну площу і забезпечує продуктивний і якісний обмолот і сепарацію. На передній частині ротора встановлені бичі, що працюють з протилежним обертанням. Спеціальна похила камера забезпечує рівномірну і постійне завантаження ротора скошеної масою, що сприяє м'якому і ефективному обмолоту.



