**Технические характеристики** Дизель-поезда. Пассажирский дизель-поезд ДР-1А, 1998 года выпуска.

**Состав дизель-поезда:** 2 моторных вагона имеющих по 68 посадочных мест и 5 пассажирских вагонов по 128 посадочных мест. Основные технические данные моторного вагона: Скорость конструкционная, км/ч – 120; Ширина колеи, мм – 1520; Габарит вписывания – 1-ВМ ГОСТ 9238-83; Число мест для сидения – 68; Масса тары вагона, т, не более – 58; Длина по осям автосцепок, мм – 26042; Ширина по выступающим частям, мм, не более – 3500; Высота от уровня верха головки рельса (без антенны) наибольшая, мм – 4630 +25; База вагона, мм – 18000 + 20; Тележка – двухосная, безлюлечная; Диаметр новых колес по кругу катания, мм – 950 +10; Число ведущих осей – 2; Мощность дизеля, кВт (л.с.) – 736 ( 1000); Дизель – М756Б-112ЧН 18/20, тип 8; Передача - гидравлическая ГДП-1000. Основные технические данные дизель-поезда : Скорость конструкционная, км/ч – 120; Ширина колеи, мм – 1520; Габарит вписывания – 1-ВМ ГОСТ 9238-83; Число мест для сидения – 128; Масса тары вагона, т, не более – 58; Длина по осям автосцепок, мм – 25582; Ширина по выступающим частям, мм, не более – 3170; Высота от уровня верха головки рельса (без антенны) наибольшая, мм – 4630 +25; База вагона, мм – 18000 + 20; Высота оси автосцепки СА-3 от уровня верха головки рельса, мм – 1060 + 20; Тележка – двухосная, безлюлечная; Диаметр новых колес по кругу катания, мм – 950 +14. Поезд находится в отличном состоянии, с 21.01.2004 г. на консервации.