Техническая спецификация / Technical specification of Xpert Pro 100/3100





№Јирина

ТаЬГе

Width

Перемещение задних упоров по оси Х(4 осей) / Мах.

back gauge range X-axis (4-axis) 1050 тт ћеремещение по оси Х (4осях) [ ,pxis)

Скорость перемещения по оси Х (4осях) / )<-axis speed for 4-axis (ир to) 650 mm/s

Ессигасу (4-axi$)

±очность

позиционирования

Перемещение

екорость

перемещения

for

4-axis

(ир

Точность

позиционирования

оси

R

(4

осях)

/

R-axis

mm/s

accuracy (4-axis)

0,1

Ход по оси Z-axis travei

Скорость перемещения по оси при 4 осях / Z-axis speed for 4-axis (ир to) 1500 mm/s

pccuracy (4-axis)

Точность

позиционирования

Точность позиционирования оси У / Ассигасу Y-axis 0,004 тт

Объём масла в баке / 0il capacity 300

ОПС



Длина станка, приблиз. [ц] / Length, approx. ГЦ 4180 тт Ширина приблиз. \_/ Wjdth, approx, fW] 2000 Высота, приблиз. [Н] / Height, approx. [Н] 2750 тт

Proposed foot print approx. [LF х WF х НЕ] / Proposed foot 6000х4500 х print арргох. ILF ,KWF х НЕ] хЗбОО

УКАЗАНИЕ: технические характеристики могут отличаться в зависимости локальных спецификаций в соответствии с различными нормами безопасности и выбранной комплектации установки. / ГОТЕ: The technical data сап vary in the different countries, according to the security rules and the chosen configuration of the machine.

От имени и по поручению ПОКУПАТЕЛЯ: От имени и по поручению ПРОДАВЦА: For and оп behalf of the BUYER: For and оп beha1f of the SELLER: