Теплоход «Святой Андрей»

Флаг - Украина

Место постройки: Комарно, Чехословакия.

Год постройки 1955.

В 2005 году полностью переоборудован под пассажирский теплоход

В 2016 году произведено очередное докование.

Технические характеристики теплохода «Святой Андрей»:

Размеры
Наибольшая длина (LOA): 50, 4 м.
Ширина - 9.40 м.
Осадка - 2.03 м.
Двигатель - 2хScoda 6L275PN (525 л.с.), Дизель
Крейсерская скорость -10.30 узлов
Максимальная скорость - 17 узлов
Запас топлива - 65000 л.
Запас воды - 30000 л.
Дизель генераторы:
1 - 24 кВт
2 - 50 кВт

Электроника:
Reflekta-1cassensplath
Радар icomMR-1000RII
Эхолот ES5100
Укв: Motorola GM350
Sumyung STR-6000D
Рута-Н
Vx-417
HT-644 (2 штуки)
ПВКВ: icom ic-m710

Электрооборудование:
Инвертер
Генератор МС-92-4 220V 50 кВТ 3 фазы
Электрический разъем для подключения на берегу

Размещение пассажиров и экипажа
Число кают гостевых: 10 полностью оборудованных (Душевые, санузлы, мини бар, телевизор, кондиционер)
В том числе:
Люкс – 1 (состоит из спальни и гостиной)
Полулюкс – 2
Комфорт – 2
Стандарт – 3
Стандарт семейный - 2
Число кают для персонала: 4 ( на 12 чел персонала)

Локации теплохода:
1 палуба – паб на 24 человека с барной стойкой
2 палуба:
- панорамный ресторан с летней террасой на 24 человека
- Кинотеатр на 8 человек
- Библиотека
- Ресепшн
- Прачечная
3 палуба:
- лаунж зона со сценой на 44 человека ( банкетный вариант до 70 человек комфортных мест)
- барная стойка на 10 посадочных мест
- система караоке
- звуковое и световое оборудование

Внутреннее оборудование:
Оборудованный камбуз для потребностей работы ресторана
Воздушный компрессор: 2OK1-34
Насос забортной воды
Отопительный котел с полной разводкой по судну
Горячая вода
Кондиционеры по всем локациям теплохода
Морозильная камера
Зарядное устройство
Опреснитель воды
Посудомоечная машина
Стиральная машина
Пароконвектомат

Внешнее и дополнительное оборудование:
Шлюпка спасательная Brigf400r – 1 штука
Радиолокационный отражатель AIS – Sart Tron
Спасательные плоты ПСМ – 6 шт на 100 чел
Углекислотная пожаротушительная станция – 1 шт
Огнетушители порошковые – 75 шт