Теплоход «Святой Андрей»

Флаг - Украина

Место постройки: Комарно, Чехословакия.

Год постройки 1955.

В 2005 году полностью переоборудован под пассажирский теплоход

В 2016 году произведено очередное докование.

Технические характеристики теплохода «Святой Андрей»:

Размеры  
Наибольшая длина (LOA): 50, 4 м.  
Ширина - 9.40 м.  
Осадка - 2.03 м.  
Двигатель - 2хScoda 6L275PN (525 л.с.), Дизель  
Крейсерская скорость -10.30 узлов  
Максимальная скорость - 17 узлов  
Запас топлива - 65000 л.  
Запас воды - 30000 л.  
Дизель генераторы:  
1 - 24 кВт  
2 - 50 кВт  
  
Электроника:  
Reflekta-1cassensplath  
Радар icomMR-1000RII  
Эхолот ES5100  
Укв: Motorola GM350  
Sumyung STR-6000D  
Рута-Н  
Vx-417  
HT-644 (2 штуки)  
ПВКВ: icom ic-m710  
  
Электрооборудование:  
Инвертер  
Генератор МС-92-4 220V 50 кВТ 3 фазы  
Электрический разъем для подключения на берегу  
  
Размещение пассажиров и экипажа   
Число кают гостевых: 10 полностью оборудованных (Душевые, санузлы, мини бар, телевизор, кондиционер)  
В том числе:   
Люкс – 1 (состоит из спальни и гостиной)  
Полулюкс – 2  
Комфорт – 2  
Стандарт – 3  
Стандарт семейный - 2  
Число кают для персонала: 4 ( на 12 чел персонала)  
  
Локации теплохода:  
1 палуба – паб на 24 человека с барной стойкой  
2 палуба:  
- панорамный ресторан с летней террасой на 24 человека  
- Кинотеатр на 8 человек   
- Библиотека   
- Ресепшн  
- Прачечная   
3 палуба:   
- лаунж зона со сценой на 44 человека ( банкетный вариант до 70 человек комфортных мест)   
- барная стойка на 10 посадочных мест  
- система караоке  
- звуковое и световое оборудование  
  
Внутреннее оборудование:  
Оборудованный камбуз для потребностей работы ресторана   
Воздушный компрессор: 2OK1-34  
Насос забортной воды  
Отопительный котел с полной разводкой по судну   
Горячая вода  
Кондиционеры по всем локациям теплохода  
Морозильная камера  
Зарядное устройство  
Опреснитель воды  
Посудомоечная машина  
Стиральная машина  
Пароконвектомат

Внешнее и дополнительное оборудование:  
Шлюпка спасательная Brigf400r – 1 штука  
Радиолокационный отражатель AIS – Sart Tron  
Спасательные плоты ПСМ – 6 шт на 100 чел  
Углекислотная пожаротушительная станция – 1 шт  
Огнетушители порошковые – 75 шт