*до оголошення*

**Уточнено розділ Стислий опис активу транспортного засобу ВАЗ 21150, 2004 р. в. та викладено у новій редакції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Назва характеристики** | **Показник** |
| 1 | Свідоцтво про реєстрацію | ***ОІС №660764*** |
| 2 | Реєстраційний номер: | ***ВН3410АА*** |
| 3 | Дата першої реєстрації: | ***08.05.2004*** |
| 4 | Дата реєстрації: | ***13.08.2004*** |
| 5 | Рік випуску: | ***2004*** |
| 6 | Власник: | ***Одеський національний медичний університет*** |
| 7 | Адреса власника: | ***Одеська обл., м. Одеса, пров. Валіховський, 3 В*** |
| 8 | Марка: | ***ВАЗ*** |
| 9 | Модель: | ***21150*** |
| 10 | Тип: | ***Загальний легковий седан*** |
| 11 | VIN: | ***ХТА21150043605231*** |
| 12 | Номер кузову: | ***21150043605231*** |
| 13 | Повна маса: | ***1510 кг*** |
| 14 | Маса без навантаження: | ***980 кг*** |
| 15 | Категорія: | ***В*** |
| 16 | Об’єм двигуна: | ***1499*** |
| 17 | Тип пального: | ***бензин*** |
| 18 | Колір: | ***зелений*** |
| 19 | Пробіг з початку експлуатації (км) | ***203 855 км*** |
| 20 | знос складає | ***100%.*** |
| 21 | Технічний стан | ***Технічний стан колісного транспортного засобу можна охарактеризувати як такий, що вимагає значного ремонту.***  ***За результатами технічного огляду автомобіля встановлено, що стан автомобіля не дозволяє подальшу експлуатацію та ставить під загрозу можливість його подальшого використання без проведення капітального ремонту, що відображено в акті огляду колісно-транспортного засобу.***  ***Крім того, автомобіль потребує поточного ремонту для відновлення експлуатації (зарядка акумулятора, пошкодження кузова, заміна частин двигуна та капітальний ремонт ходової частини, знос коліс та інше).***  ***При обстежені були виявленні зчислені дефекти і пошкодження оцінюваного КТЗ, що було відображено Акт огляду колісно-транспортного засобу, а саме:***  ***- забруднення і окремі пошкодження обшивки салону і багажного відділення, корозійні пошкодження кузова у вигляді ділянок іржі, біля міста приєднання лівого переднього крила до кузова - ділянка наскрізного іржавіння, невеликих вм'ятин, відколи і подряпини фарби, гумові та пластикові деталі затверділи або розтріскалися, знос гуми коліс, непридатність акумуляторної батареї;***  ***- пошкодження двигуна: протікання мастила, знос поршневої групи, знос ГРМ; пошкодження КПП: протікання мастила, знос синхронів, знос зчеплення; пошкодження генератору: не дає зарядку, замкнута обмотка; пошкодження стартеру: розбиті втулки, підгорілий колектор; пошкодження ходової частини: приводні вали деформовані, гумові елементи розсохлися, гальмівні супорта заклинені, гальмівні диски та барабани зношені, гідроциліндри заклинені; пошкодження фар та ліхтарів: замутнені, потріскані; пошкодження паливної системи: форсунки засмічені.*** |