1. **Спеціалізований вантажний сідловий тягач – Е:** **Марка** – MAN; **Модель** – TGX 18.440 BLS; **Номер шасі** (кузова, рами) - WMA06XZZ2EM634468; **Рік випуску -** 2013; **Об’єм двигуна** – 10518; **Колір** – синій; **Тип пального:** Дизельне паливо; **Пробіг** – 843 276 км.; **Комплектація** - Базова; **д.н.з.** – АА1802КО; **Загальний стан та** **потреба у ремонті:** наявні вм’ятини на кузові, невеликі подряпини та сколи на лако-фарбовому покритті та лобовому склі,необхідна заміна корзини та диску щеплення, вижимного підшипника та віскомуфти (орієнтовна ринкова вартість вказаних деталей та/або ремонту 150 000,00 грн.);
2. **Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-рефрижератор-Е: Марка** – KRONE; **Модель** – SD; **Номер шасі** (кузова, рами) – WKESD000000587206; **Рік випуску -** 2013; **Колір** – чорний; **Комплектація** - Базова; **д.н.з.** – АА6459ХК; **Загальний стан та** **потреба у ремонті:** наявні вм’ятини на кузові, невеликі подряпини та сколи на лако-фарбовому покритті,необхідна заміна АКБ, замка сідла, гальмівних колодок, сальників, ремонт гальмівної системи та силового агрегата, заправка охолоджувача фреоном (орієнтовна ринкова вартість вказаних деталей та/або ремонту 130 000,00 грн.).
3. **Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-рефрижератор-Е: Марка** – KRONE; **Модель** – SD27; **Номер шасі** (кузова, рами) – WKESD000000595027; **Рік випуску -** 2013; **Колір** – білий; **Комплектація** - Базова; **д.н.з.** – АА4506ХК; **Загальний стан та** **потреба у ремонті:** після ДТП, немає подачі палива на агрегат холодильника, потрібна заправка фріону, потрібен ремонт гальмівної системи, знос шин 65% (орієнтовна ринкова вартість вказаних деталей та/або ремонту 220 000,00 грн.).
4. **Спеціалізований вантажний сідловий тягач – Е:** **Марка** – MAN; **Модель** – TGX 18.440 BLS; **Номер шасі** (кузова, рами) - WMA06XZZ9EM634404; **Рік випуску -** 2013; **Об’єм двигуна** – 10518; **Колір** – синій; **Тип пального:** Дизельне паливо; **Пробіг** – 884 658 км.; **Комплектація** - Базова; **д.н.з.** – АА5644РО; **Загальний стан та** **потреба у ремонті:** наявні вм’ятини на кузові, невеликі подряпини та сколи на лако-фарбовому покритті та лобовому склі,необхідна заміна корзини та диску щеплення, вижимного підшипника, паливної форсунки, продольної та поперечної тяги, гальмівних колодок (орієнтовна ринкова вартість вказаних деталей та/або ремонту 210 000,00 грн.);
5. **Спеціалізований вантажний сідловий тягач – Е:** **Марка** – MAN; **Модель** – TGX 18.440 BLS; **Номер шасі** (кузова, рами) - WMA06XZZ3EM634396; **Рік випуску -** 2013; **Об’єм двигуна** – 10518; **Колір** – синій; **Тип пального:** Дизельне паливо; **Пробіг** – 799 398 км.; **Комплектація** - Базова; **д.н.з.** – АА4906РО; **Загальний стан та** **потреба у ремонті:** автомобіль після ДТП,наявні вм’ятини на кузові, невеликі подряпини та сколи на лако-фарбовому покритті та лобовому склі.
6. **Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-рефрижератор-Е: Марка** – SCHMITZ; **Модель** – SKO 24; **Номер шасі** (кузова, рами) – WSM00000005106456; **Рік випуску -** 2012; **Колір** – білий; **Комплектація** - Базова; **д.н.з.** – АА5676ХК; **Загальний стан та** **потреба у ремонті:** Потрібна заміна випаровувача, гальмівних камер, блоку керування, ремонт АВС та підйомної осі (орієнтовна ринкова вартість вказаних деталей та/або ремонту 220 000,00 грн.).
7. **Спеціалізований вантажний сідловий тягач – Е:** **Марка** – MAN; **Модель** – TGX 18.440 BLS; **Номер шасі** (кузова, рами) - WMA06XZZ0EM634307; **Рік випуску -** 2013; **Об’єм двигуна** – 10518; **Колір** – синій; **Тип пального:** Дизельне паливо; **Пробіг** – 782 177 км.; **Комплектація** - Базова; **д.н.з.** – АА4913РО; **Загальний стан та** **потреба у ремонті:** наявні вм’ятини на кузові, невеликі подряпини та сколи на лако-фарбовому покритті та лобовому склі необхідна заміна паливної форсунки, продольної та поперечної тяги (орієнтовна ринкова вартість вказаних деталей та/або ремонту 260 000,00 грн.).
8. **Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-рефрижератор-Е: Марка** – KRONE; **Модель** – SD; **Номер шасі** (кузова, рами) – WKESD000000580002; **Рік випуску -** 2013; **Колір** – синій; **Комплектація** - Базова; **д.н.з.** – АА5646ХК; **Загальний стан та** **потреба у ремонті:** наявні вм’ятини на кузові, невеликі подряпини та сколи на лако-фарбовому покритті,необхідна заміна амортизаторів, ремонт гальмівної системи, виправлення вертикальних коливань та тріщин в поперечинах та лонжеронах (орієнтовна ринкова вартість вказаних деталей та/або ремонту 130 000,00 грн.).
9. **Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-рефрижератор-Е: Марка** – KRONE; **Модель** – SD; **Номер шасі** (кузова, рами) – WKESD000000634033; **Рік випуску -** 2014; **Колір** – чорний; **Комплектація** - Базова; **д.н.з.** – АА5667ХК; **Загальний стан та** **потреба у ремонті:** Потрібна заміна АКБ, пневмоподушок, напівресорів, кульвера охолоджувача, гальмівних дисків, ремонт АВС, задніх дверей та осі, силового агрегата, знос шин 80% (орієнтовна ринкова вартість вказаних деталей та/або ремонту 350 000,00 грн.).
10. **Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-рефрижератор-Е: Марка** – KRONE; **Модель** – SD; **Номер шасі** (кузова, рами) – WKESD000000545670; **Рік випуску -** 2012; **Колір** – чорний; **Комплектація** - Базова; **д.н.з.** – АА5661ХК; **Загальний стан та** **потреба у ремонті:** Розрив зовнішньої поверхні сендвіч панелі правої сторони в результаті ДТП. Грижи внутрішніх поверхонь холодильного відділення. Потрібна заміна АКБ. Заправка фреоном. Ремонт силового агрегату, виправлення протікання масла, компресія, заміна сальників, заміна стартера, генератора, електропроводки. Частково втрачена продольна стійкість, наявні тріщини в лонжеронах і поперечних балках несучої рами, знос шин 85% (орієнтовна ринкова вартість вказаних деталей та/або ремонту 450 000,00 грн.).
11. **Спеціалізований вантажний сідловий тягач – Е:** **Марка** – MAN; **Модель** – TGX 18.440 BLS; **Номер шасі** (кузова, рами) - WMA06XZZ2EM634289; **Рік випуску -** 2013; **Об’єм двигуна** – 10518; **Колір** – синій; **Тип пального:** Дизельне паливо; **Пробіг** – 798 542 км.; **Комплектація** - Базова; **д.н.з.** – АА9165ІТ; **Загальний стан та** **потреба у ремонті:** наявні вм’ятини на кузові, невеликі подряпини та сколи на лако-фарбовому покритті та лобовому склі,необхідна заміна фільтрів, бензонасосу, дозатора, трубки дозатора, форсунки вприску, хомутів, РМК насосу, магнітного клапану, корзини та диску щеплення (орієнтовна ринкова вартість вказаних деталей та/або ремонту 220 000,00 грн.);
12. **Спеціалізований вантажний сідловий тягач – Е:** **Марка** – MAN; **Модель** – TGX 18.440 BLS; **Номер шасі** (кузова, рами) - WMA06XZZ0EM634520; **Рік випуску -** 2013; **Об’єм двигуна** – 10518; **Колір** – синій; **Тип пального:** Дизельне паливо; **Пробіг** – 812 634 км.; **Комплектація** - Базова; **д.н.з.** – АА6480СР; **Загальний стан та** **потреба у ремонті:** наявні вм’ятини на кузові, невеликі подряпини та сколи на лако-фарбовому покритті та лобовому склі,необхідна заміна поперечної та продольної тяги, гальмівних колодок, супортів, гальмівних дисків, кабелів форсунок, турбокомпресора, водяного радіатора, гальмівних камер блоку управління, ремонт АВС та підйомної осі, знос шин 65% (орієнтовна ринкова вартість вказаних деталей та/або ремонту 225 000,00 грн.);
13. **Спеціалізований напівпричіп Н/ПР-рефрижератор-Е: Марка** – SCHMITZ; **Модель** – SKO 24SCB; **Номер шасі** (кузова, рами) – WSM00000005110604; **Рік випуску -** 2013; **Колір** – сірий; **Комплектація** - Базова; **д.н.з.** – АА4026ХК; **Загальний стан та** **потреба у ремонті:** Потрібна заміна компресора, зовнішнього модулятора, впускного клапана, ремонт гальмівної системи та задньої осі (орієнтовна ринкова вартість вказаних деталей та/або ремонту 170 000,00 грн.).
14. **Спеціалізований вантажний сідловий тягач – Е:** **Марка** – MAN; **Модель** – TGX 18.440 BLS; **Номер шасі** (кузова, рами) - WMA06XZZXDM622017; **Рік випуску -** 2013; **Об’єм двигуна** – 10518; **Колір** – синій; **Тип пального:** Дизельне паливо; **Пробіг** – 912 321 км.; **Комплектація** - Базова; **д.н.з.** – АА9169МТ; **Загальний стан та** **потреба у ремонті:** наявні вм’ятини на кузові, невеликі подряпини та сколи на лако-фарбовому покритті та лобовому склі,необхідна заміна корзини та диску щеплення, вижимного підшипника, продольної та поперечної тяги, гальмівних колодок та дисків, віскомуфти (орієнтовна ринкова вартість вказаних деталей та/або ремонту 200 000,00 грн.);