|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Найменування, стисла характеристиката призначення об’єкта** | **Застава** | **Опис** | **Стан** |
|
|
| **1.** | ГРП (Газо розподільний пункт) | Так | Обладнання для обслуговування приміщень газом. | технічно справне |
| **2.** | балансувальний верстат | Так | Обладнання для перевірка готових виробів на осьової і радіальне биття | технічно справне |
| **3.** | башмаки 4 шт.  | Так | Сегмент литейної форми для формування зовнішнього ободу диска | технічно справне |
| **4.** | бездротовий маршрутизатор Linksys EA6700 HD | Так | Мережеве обладнання, яке забезпечує зв'язок між локальною мережею та Інтернетом. | технічно справне |
| **5.** | вага електронна | Так | Прилад для визначення ваги матеріалів | технічно справне |
| **6.** | вага низькопроф. 4BDU1500-1212-A | Так | Прилад для визначення ваги габаритних та важких матеріалів | технічно справне |
| **7.** | ваги кранові ВКЕ01-ЗП 91 | Так | Прилад для визначення ваги матеріалів з їх підйомом | технічно справне |
| **8.** | вібросито мобільне | Так | Для просіювання порошкової фарби та лаку для очищення | технічно справне |
| **9.** | візок для печі | Так | Для механічної подачі тіглей під ливарне устаткування | технічно справне |
| **10.** | ворота секційні з автоматикою | Так | Різновид воріт, конструкція яких представляє собою з'єднані петлями секції. Секції пересуваються по напрямних шин, прикріпленим до країв отвору | технічно справне |
| **11.** | гардероб В 430 | Так | Шафа для зберігання одягу | технічно справне |
| **12.** | деаератор алюмінію | Так | Для дегазації алюмінієвих сплавів | технічно справне |
| **13.** | дизель-генератор | Так | Для резервного електропостачання | технічно справне |
| **14.** | електропіч СНО-12.1211/5 з блоком керування | Так | Для транспортування та підігріву сплавів | технічно справне |
| **15.** | електротельфер г/п 1т в/п 12м | Так | це вантажний механізм, що складається з безлічі вузлів і деталей для підйому та транспортування клитин з дискам | технічно справне |
| **16.** | ємність RV10000 | Так | Для виготовлення дистильованої води | технічно справне |
| **17.** | захват для станків ЧПУ №5 | Так | Устаткування для забезпечення роботи станку | технічно справне |
| **18** | Камера попереднього нагріву дисків | Так | Для попереднього нагріву дисків перед фарбуванням | технічно справне |
| **19** | комплект деталей для ЧПУ V | Так | Устаткування для забезпечення роботи станку | технічно справне |
| **20** | комплект зажимів для ЧПУ | Так | Устаткування для забезпечення роботи станку | технічно справне |
| **21** | комплект зажимів для ЧПУ | Так | Устаткування для забезпечення роботи станку | технічно справне |
| **22** | комплект зажимів для ЧПУ | Так | Устаткування для забезпечення роботи станку | технічно справне |
| **23** | комплект захватів 7 шт | Так | Устаткування для забезпечення роботи станку | технічно справне |
| **24** | компресор | Так | Для забезпечення виробництва стислим повітрям | технічно справне |
| **25** | комп’ютер. робоче місце | Так | Комп’ютер | технічно справне |
| **26** | Конденсаторна установка КРМ ВЕГ 0,4 180/2,5 IP31¶v.4 Індивідуальна 1 | Так | Елемент мережі необхідний для компенсації реактивної потужності, яка виникає при роботі асинхронних двигунів, трансформаторів та іншого електрообладнання | технічно справне |
| **27** | Кондиціонер | Так | Пристрій для підтримання оптимальних кліматичних умов в приміщеннях | технічно справне |
| **28** | Конструкція для монтажу форм | Так | Конструкція для складання літійних форм | технічно справне |
| **29** | Конструкція для монтажу форм | Так | Конструкція для складання літійних форм | технічно справне |
| **30** | контейнер №1 | Так | Для збору шлаків металу | технічно справне |
| **31** | контейнер №1 | Так | Для збору шлаків металу | технічно справне |
| **32** | конференц-стіл | Так | Меблі, яка використовується у конференц-залах, де проводять переговори, зустрічі з діловими партнерами, замовниками, постачальниками. | технічно справне |
| **33** | крісло Бонус 32 46 | Так | Рід стільця з підлокітниками для опори ліктів | технічно справне |
| **34** | крісло Грант 90 86 | Так | Рід стільця з підлокітниками для опори ліктів | технічно справне |
| **35** | Ливарна машина | Так | Технологічна машина ливарного виробництва, що здійснює формування виливки дисків | технічно справне |
| **36** | Ливарна машина | Так | Технологічна машина ливарного виробництва, що здійснює формування виливки дисків | технічно справне |
| **37** | Ливарна машина | Так | Технологічна машина ливарного виробництва, що здійснює формування виливки дисків | технічно справне |
| **38** | Лінія для знежирення і промивання | Так | Комплекс технологічного устаткування для знежирення і промивання дисків перед фарбування | технічно справне |
| **39** | Лінія порошкового фарбування | Так | Комплекс технологічного устаткування для нанесення та запікання порошкових фарб, лаків та грунту | технічно справне |
| **40** | Лінія рідкого фарбування | Так | Комплекс технологічного устаткування для жидкого фарбування дисків фарбами та лаками | технічно справне |
| **41** | Лічильник газу "Дельта-компакт" G-100 | Так | Прилад обліку та система передачі результатів вимірювань, призначений для вимірювання кількості (обсягу) газу | технічно справне |
| **42** | Лічильник газу "Дельта-компакт" G-25 | Так | Прилад обліку та система передачі результатів вимірювань, призначений для вимірювання кількості (обсягу) газу | технічно справне |
| **43** | Маршрутизатор Linksys Smart Wi-Fi AC1750 (EA6700-EE) | Так | Мережеве обладнання, яке забезпечує зв'язок між локальною мережею та Інтернетом. | технічно справне |
| **44** | Маршрутизатор Ethernet Sec w/ Adv IP Services | Так | Мережеве обладнання, яке забезпечує зв'язок між локальною мережею та Інтернетом. | технічно справне |
| **45** | Матриця лицева Кристал | Так | Устаткування для формування лицевої частини диску | технічно справне |
| **46** | Машина для охолодження | Так | Для охолодження ливарних машин | технічно справне |
| **47** | Машина для перевірки герметичності | Так | Устаткування для перевірки герметичність дисків під тиском повітря  | технічно справне |
| **48** | Модем GSM/GPRS з програмним забезпеченням "Енерго-Центр" | Так | Мережеве обладнання, яке забезпечує зв'язок між локальною мережею та Інтернетом. | технічно справне |
| **49** | модуль BR 71.0222 60 | Так | Для керування внутрішньої системи відео нагляду | технічно справне |
| **50** | модуль BR 71.0240 62 | Так | Для керування зовнішньої системи відео нагляду | технічно справне |
| **51** | насосна станція Lowara 4HM9-50 | Так | Комплексна система для перекачування рідин з одного місця в інше. Використовується для забезпечення виробництва водою | технічно справне |
| **52** | огородження обладнання | Так | Спорудження, загородження служить для захисту обладнання | технічно справне |
| **53** | огородження обладнання | Так | Спорудження, загородження служить для захисту обладнання | технічно справне |
| **54** | висушувач повітря | Так | Пристрій для очистки повітря від вологи та оливи | технічно справне |
| **55** | пакувальна машина | Так | Для пакування готових виробів | технічно справне |
| **56** | перетворювач фотоелектричний лінійних переміщень | Так | Для управлянні процесом литва | технічно справне |
| **57** | піскоструминна машина | Так | Для очищення форм для литва від корозії | технічно справне |
| **58** | плавильна піч | Так | Для плавлення кольорових металів | технічно справне |
| **59** | повітропроводи стисненого повітря | Так | Для подачі стисненого повітря до устаткування | технічно справне |
| **60** | приставка конференц. до столу 67 | Так | Елемент конференц-столу | технічно справне |
| **61** | пуансон Кристал¶ | Так | Для формування лицевої частини диску Кристал | технічно справне |
| **62** | пульверизатор фарбувальний DP-6411a | Так | Для фарбування дисків рідкими фарбами | технічно справне |
| **63** | пульверизатор фарбувальний DP-6411a | Так | Для фарбування дисків рідкими фарбами | технічно справне |
| **64** | свердлильна машина | Так | Для свердління центрально отвору дисків | технічно справне |
| **65** | свердлильна машина - ЧПУ | Так | Для наружної та внутрішньої обробки дисків | технічно справне |
| **66** | система зворотного осмосу | Так | Устаткування для виготовлення дистильованої води | технічно справне |
| **67** | система очистки води | Так | Устаткування для виготовлення дистильованої води | технічно справне |
| **68** | стелаж | Так | Для зберігання дисків | технічно справне |
| **69** | стелаж складу | Так | Для зберігання дисків | технічно справне |
| **70** | стенд для випробовування на динамічні навантаження | Так | Устаткування для випробування на динамічні навантаження | технічно справне |
| **71** | стіл 1800 з тумбою та екраном 66 | Так | Меблевий виріб , що має підняту горизонтальну або похилу поверхню, призначену для розміщення на ній предметів | технічно справне |
| **72** | стіл журнальний СТО5-02 71 | Так | Меблевий виріб , що має підняту горизонтальну або похилу поверхню, призначену для розміщення на ній предметів | технічно справне |
| **73** | стіл керівника 81 | Так | Меблевий виріб , що має підняту горизонтальну або похилу поверхню, призначену для розміщення на ній предметів | технічно справне |
| **74** | Стіл поворотний Ф400 | Так | Меблевий виріб , що має підняту горизонтальну або похилу поверхню, призначену для розміщення на ній предметів | технічно справне |
| **75** | телекомунікаційна система відео нагляду | Так | Система апаратно-програмних засобів, призначена для здійснення відеоспостереження. | технічно справне |
| **76** | Токарний станок | Так | Станок для обробки різанням (гостріння) заготовок з металів для виготовлення технологічних виробів | технічно справне |
| **77** | Токарний станок 320-ЧПУ | Так | Станок для зовнішньої та внутрішньої обробки дисків | технічно справне |
| **78** | Токарний станок 500-ЧПУ | Так | Станок для зовнішньої та внутрішньої обробки дисків | технічно справне |
| **79** | Токарний станок VTum36-ЧПУ | Так | Станок для обробки поверхонь лицевої частини дисків | технічно справне |
| **80** | Установка МФП-3 | Так | Пристрій, що поєднує в собі функції принтера, сканера, факсимільного пристрою, копіювального модуля. | технічно справне |
| **81** | Форма для литва  | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **82** | Форма для литва | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **83** | Форма для литва | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **84** | Форма для литва | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **85** | Форма для литва | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **86** | Форма для литва | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **87** | Форма для литва | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **88** | Форма для литва | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **89** | Форма для литва | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **90** | Форма для литва | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **91** | Форма для литва | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **92** | Форма для литва | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **93** | Форма для литва | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **94** | Форма для литва | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **95** | Форма для литва | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **96** | Форма для литва | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **97** | Форма для литва | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **98** | Форма для литва | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **99** | Форма для литва | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **100** | Форма для литва | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **101** | Форма для литва | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **102** | Форма для литва | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **103** | форма для литва 6,5\*17R | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **104** | форма для литва 7,5\*17 B | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **105** | форма для литва 7,5\*17J | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **106** | Фрезерний станок | Так | Станок для фрезерування виробів з металу | технічно справне |
| **107** | фундамент під плавильну піч | Так | Для монтажу устаткування | технічно справне |
| **108** | фундаменти під обладнання | Так | Для монтажу устаткування | технічно справне |
| **109** | шафа гардеробна 83 | Так | Шафа для зберігання одягу | технічно справне |
| **110** | шафа гардеробна ШГ01-02 | Так | Шафа для зберігання одягу | технічно справне |
| **111** | шафа ділова ШД01-02 69 | Так | Шафа для зберігання одягу | технічно справне |
| **112** | шафа низька 82 | Так | Шафа для зберігання одягу | технічно справне |
| **113** | шино монтувальний верстат | Так | Призначений для монтування шин на диски | технічно справне |
| **114** | Бак гідр. Верст. AV 500 | Так | Для зберігання оливи | технічно справне |
| **115** | Башмаки | Так | Для формування зовнішнього ободу диску | технічно справне |
| **116** | Башмаки 17х7,5 | Так | Для формування зовнішнього ободу диску | технічно справне |
| **117** | Башмаки 4 шт.  | Так | Для формування зовнішнього ободу диску | технічно справне |
| **118** | Держатель для матриць 18-20" | Так | устаткування для монтажу форм для литва | технічно справне |
| **119** | Диван Тетра 7 (230) | Так | М'які меблі для сидіння  | технічно справне |
| **120** | Кліше Disla № 17 DTW | Так | Устаткування для виготовлення пакувальних матеріалів | технічно справне |
| **121** | Кліше Disla № 18 | Так | Устаткування для виготовлення пакувальних матеріалів | технічно справне |
| **122** | Кліше Disla № 18 DTW | Так | Устаткування для виготовлення пакувальних матеріалів | технічно справне |
| **123** | Кліше Disla R 16 | Так | Устаткування для виготовлення пакувальних матеріалів | технічно справне |
| **124** | Кондиціонер MITSUBISHI SRK 28 HG-S | Так | Пристрій для підтримання оптимальних кліматичних умов в приміщеннях | технічно справне |
| **125** | Крісло невада (CS-698Е) екошкіра чорна | Так | Рід стільця з підлокітниками для опори ліктів | технічно справне |
| **126** | Кронциркуль індикаторний (209-912) | Так | Пристрій для технічного контролю геометрії дисків | технічно справне |
| **127** | Кронциркуль індикаторний (209-912) | Так | Для технічного контролю геометрії дисків | технічно справне |
| **128** | Маршрутизатор Linksys Smart Wi-Fi AC1750 (EA6700-EE) | Так | Мережеве обладнання, яке забезпечує зв'язок між локальною мережею та Інтернетом. | технічно справне |
| **129** | Матриця лицева "Луч" | Так | Устаткування для формування лицевої частини диску | технічно справне |
| **130** | Матриця лицева 17 | Так | Устаткування для формування лицевої частини диску | технічно справне |
| **131** | Пальник SRT 26V 4m 35-50 | Так | Ручний інструмент, застосовуваний при лудінні і пайку для нагріву деталей, флюсу, розплавлення припою і внесення його в місце контакту спаюється деталей | технічно справне |
| **132** | Перфоратор BOSCH GBH-2-26 | Так | Ударна машина, що забезпечує поряд з ударом, обертання робочого інструмента. | технічно справне |
| **133** | Пневмогайковерт 1/2"міні | Так | Пристрій, що працює за допомогою стисненого повітря, призначене для збирання і розбирання різьбових з'єднань при монтажних і демонтажних роботах | технічно справне |
| **134** | Пуансон 6\*10  | Так | Для формування зовнішньої ободу диску | технічно справне |
| **135** | Пуансон "Луч" | Так | Для формування зовнішньої ободу диску | технічно справне |
| **136** | Пуансон Cyclone 6 17-7.5 0543-4002-01 | Так | Для формування зовнішньої ободу диску | технічно справне |
| **137** | р-Н метр з виносним електродом та терм датчиком МР-103 | Так | Для контролю параметрів ван з хімічною рідиною  | технічно справне |
| **138** | Ручний пристрій пневматичний "РА35/15-18 | Так | Для ручної зачистки дисків | технічно справне |
| **139** | Стелаж СБКСтм палетний | Так | Для зберігання готових виробів | технічно справне |
| **140** | Стелаж СБКСтм палетний | Так | Для зберігання готових виробів | технічно справне |
| **141** | Стійка для дисків | Так | Для експонування дисків  | технічно справне |
| **142** | Стійка для дисків | Так | Для експонування дисків  | технічно справне |
| **143** | Стінка комбінована кутова-гардероб D5-14-20 (Яблуня) | Так | Меблевий виріб для зберігання предметів різного функціонального призначення | технічно справне |
| **144** | Теплова гармата | Так | пересувний нагрівач повітря для приміщень великої ємності та для обігріву дисків сушильної камери | технічно справне |
| **145** | Товщино мір фарби ЕТ15 | Так | Вимірювальний прилад, що дозволяє з високою точністю виміряти товщину шару фарбового покриття матеріалу | технічно справне |
| **146** | Фартух для кліше Disla R 16 | Так | Форма для перенесення на пакувальний виріб зображення | технічно справне |
| **147** | Форма для литва  | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **148** | Форма для литва  | Так | Пристрій для формування дисків різної конфігурації з кольорових металів під дією тиску, створюваного на ливарних машинах | технічно справне |
| **149** | шафа В 428 63 | Так | Меблевий виріб для зберігання предметів різного функціонального призначення | технічно справне |
| **150** | Штангенциркуль з подовженими губками 0-750 | Так | Універсальний вимірювальний прилад, призначений для високоточних вимірювань зовнішніх і внутрішніх лінійних розмірів, а також глибин отворів. | технічно справне |