*Технічна характеристика будівель та споруд*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Рік** | **Площа забуд, кв.м.** | **Буд. об, м куб** | **Заг. площа. м кв** | **Фундамент** | **Стіни та пер** | **Підлога** | **Отвори** | **Перекр** | **Дах** | **Опорядж** | **Інж. мережі** |
| 1 | Будинок контори(А-1) | 1958 | 150 | 480 | 114,2 | цегляний | цегляні | паркет | дерев'яні | дерев'яне | азбесто-цементні листи | звичайне | електроосв, опалення від котла |
| 2  | Головний виробничий комплекс (Б-1) | 1952 | 2872,5  | 11485,6 | 2066,4 | цегляний | цегляні оштукатурені | керам. плитка, металеві плити, бетонний | вікна-дерев'яні, двері, ворота-металеві | з/бетонне | азбесто-цементні листи | звичайне | електроосв, водопровід, каналізація |
|  |
| 3 | Мийка автоцистерн (Б1-1) | 1987 | 119,2 | 501,8 | 95,6 | цегляний | бетонний | відсутні | азбесто-цементні листи | звичайне |
| 4 | Сауна (Б-11-1) |   | 82,1 | 345,6 | 61,4 | цегляний | кер. плитка | дерев'яні | без опорядження |
| 5 | Автогараж (В-1) | 1994 | 235 | 987 | 201,6 | цегляний | цегляні | бетон | ворота-металеві | з/бетонні плити | азбесто-цементні листи | звичайне | елекроосв. |
| 6 | Будинок майстерні (Г-1) | 1958 | 156,4 | 336 | 183,6 | цегляний | цегляні | бетон, металева плитка | дерев'яні | дерев'яне | азбесто-цементні листи | звичайне | електроосв |
| 7 | Будинок артсвердловини № 2 (Д-1) |   | 15,6 | 47 | 10,1 | цегляний | цегляні | бетон | дерев'яні | дерев'яне | залізо | звичайне | електроосв |
| 8 | Будинок артсвердловини № 1(Ж-1) | 1958 | 32,5 | 78 | 55,28 | цегляний | шлакобетон | мет плити | дерев'яні | дерев'яне | залізо | звичайне | електроосв |
| 9 | Будинок артсвердловини № 3 (Р-1) |   | 5,4 | 13 | 3,3 | цегляний | цегляні | бетон | дерев'яні | з/б плити | суміщене рулонне | звичайне | електроосв |
| 10 | Котельня (Е-2) | 1993 | 488,4 | 3223 | 508,6 | цегляний | збірні з/бетонні плити | бетон, металеві плити | дерев'яні | з/бетон | азбесто-цементні листи | звичайне | електроосв., водопостачання |
| 11 | Холодильна камера (Н-1) | 1994 | 194 | 766 | 171,8 | цегляний | цегляні | бетон | ворота- металеві | металеві балки | шифер | звичайне | електроосв |
| 12 | Склад для збе-рігання облад-нання (П-1) | 1990 | 77,8 | 389 | 77,8 |  | азбесто-цементні листи |  | ворота-металеві | дерев'яне | азбесто-цементні листи | звичайне | електроосв |
| 13 | Склад для збе-рігання облад-нання (О-1) | 1990 | 290,9 | 1251 | 290,9 |  | дощаті | дерев'яна | ворота-металеві | дерев'яне | азбесто-цементні листи | звичайне | електроосв |
| 14 | Будинок очисних споруд(М-1) |  | 22,6 | 79 | 15 | цегляний | цегляні | бетонна | дерев'яні | з/б плити | рулонний | звичайне | електроосв |
| 15 | Будинок очисних споруд(Л-1,л) | 1965 | 36 | 113 | 24,4 | цегляний | цегляні | бетонна | дерев'яні | з/б плити | рулонний | звичайне | електроосв |
|  |  |  |  |  |  | Фундамент | Стіни та пер | Підлога | Отвори | Перекр | Дах | Опорядж | Інж. мережі |
| 16 | Адміністратив-но-побутова будівля (С-2) | 2012 | 376,6 | 3812 | I пов- 323 кв.м.; II пов.-284,5 кв.м; підв.-285,1 кв.м – 892,6 кв.м | цегляний | цегляні | бетонна, керамічна плитка | Вікна- металопластикові, двері-металопластикові та металеві,підвал-дерев’яні | з/б плити | Чердачний, покриття-андулін | 1 та 2 поверхи поліпшене підвал без опорядження | Електроосв, газопостачання, водопостачання та каналізація |
| 17 | Вагончики побутові (приймальний пункт) – 2 од. |  |  |  | 23,4  | металевий |  |  |  |  |  | Без опорядженн | - |
| 18 | Вагончики побутові (ларьки) – 2 од. | 1991 |  |  | 5,4 | металевий |  |  |  |  |  | Без опорядженн | - |
| 19 | Вагончик побутовий (ларьок) – 1 од. | 1991 |  |  | 8,0 | металевий |  |  |  |  |  | Без опорядженн | - |
| 20 | Артсвердловина № 1 | 1991 |  | Паспорт арствердовини №1:Глибина артсвердловини 60м, обсадні труби металеві діаметром 295/180мм, труба подачі води діаметром 50мм, дебіт свердловини 12куб.м/год. |
| 21 | Артсвердловина № 2 | 1974 |  | Паспорт арствердовини №2:Глибина артсвердловини 100м, обсадні труби металеві діаметром 326/190мм, труба подачі води діаметром 50мм, дебіт свердловини 12куб.м/год. |
| 22 | Артсвердловина № 3 | 1959 |  | Паспорт арствердовини №3:Глибина артсвердловини 100м, обсадні труби металеві діаметром 326/190мм, труба подачі води діаметром 50мм, дебіт свердловини 18куб.м/год. |
| 21 | Водонапірна башта |  |  | Металева, бак – 15 куб.м, висота – 9 м |
| 22 | Закрита трансформаторна підстанція | 1989 |  | 400 кВт марки ATON 354/22, виробництво Чехословатчина |
| 23 | Огорожа |  |  | Залізобетонна 255 п.м, 86 плит, з них: 26 плит 2\*3; 60 плит 2\*4 |
| 24 | Димова труба |  |  | Металева, диаметр труби 450 мм, висота 25 м |